/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-A1
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 49 152 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 307 232 * 1536
?????????? 48 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 153 632 * 768
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ú§Ó§Ñ§Ö§ä §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ú§Ó§Ñ§Ö§ä Serial §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§Ñ §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-A4
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 65 536 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ú§Ó§Ñ§Ö§ä §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ú§Ó§Ñ§Ö§ä Serial §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§Ñ §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-U0
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 32 768 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 204 832 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 102 432 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-Um
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 16 384 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 102 432 * 512
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 51 232 * 256
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-U1
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 49 152 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 307 232 * 1536
48 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 153 632 * 768
?????????? 48 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-U2
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 65 536 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-U3
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 65 536 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
?????????? 80 * 81 696 * 680
?????????? 128 * 512
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
?????????? 80 * 40 896 * 336
?????????? 128 * 256
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
????????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-U4
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 102 400 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 3200
?????????? 48 * 212 864 * 1600
?????????? 80 * 128 096 * 1064
?????????? 128 * 800
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 320 032 * 1600
?????????? 48 * 106 464 * 800
?????????? 80 * 64 096 * 528
?????????? 128 * 400
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-UF
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 32 768 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 102 432 * 512
?????????? 48 * 33 664 * 256
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-U5
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 163 840 (§è§Ó§Ö§ä §Ó§í§ã§à§ä§Ñ §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
?????????? 80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
?????????? 160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
?????????? 224 * 728 240 * 680 256 * 640
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
?????????? 80 * 102 496 * 848 128 * 640
?? §±§â§Ú§Þ§Ö§é§Ñ§ß§Ú§Ö: 12 §ª§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §ã 8 §ã§ä§â§à§Ü §Ó§í§ã§à§Ü§Ñ§ñ 08 §Ú§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §ã 4 §ã§ä§â§à§Ü§Ú §Ó§í§ã§à§Ü§à§Ô§à

2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§à§Õ§Ö§Ý§î: ZH-U6
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 524 288 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
?????????? 208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
???? §¸§Ó§Ö§ä: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
?????????? 208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
§®§à§Õ§Ö§Ý§î: ZH-U8
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 1048576 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
?????????? 160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
?????????? 240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
?????????? 352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
?????????? 480 * 2184512 * 2048
???? §¸§Ó§Ö§ä: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
?????????? 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
?????????? 288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
?????????? 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-E1
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 49 152 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 307 232 * 1536
?????????? 48 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 153 632 * 768
?????????? 48 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§â§ä§Ñ §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Ô§à Ethernet §Ú §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §Ñ§Ó§ä§à§Þ§Ñ§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú §á§à§Ý§å§é§Ú§ä§î IP-§Ñ§Õ§â§Ö§ã, §ß§Ñ§ã§ä§â§à§Û§Ü§Ú IP §Ò§Ö§Ù
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Õ§ß§à§Ô§à §á§â§ñ§Þ§à§Ô§à §ã§à§Ö§Õ§Ú§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ú LAN §Ü§à§Þ§Þ§å§ß§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§Ú
10. §³§Ö§ä§Ö§Ó§à§Û §Ú§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §á§à§Ý§ß§à§ã§ä§î§ð §ã§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ §á§â§ñ§Þ§Ñ§ñ §Ý§Ú§ß§Ú§ñ §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Ú §Ü§â§à§ã§ã-§Ý§Ú§ß§Ú§Ú
11. RS-232 §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Õ§Ý§ñ §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-E3
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 65 536 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
?????????? 80 * 81 696 * 680
?????????? 128 * 512
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
?????????? 80 * 40 896 * 336
?????????? 128 * 256
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§â§ä§Ñ §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Ô§à Ethernet §Ú §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §Ñ§Ó§ä§à§Þ§Ñ§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú §á§à§Ý§å§é§Ú§ä§î IP-§Ñ§Õ§â§Ö§ã, §ß§Ñ§ã§ä§â§à§Û§Ü§Ú IP §Ò§Ö§Ù
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Õ§ß§à§Ô§à §á§â§ñ§Þ§à§Ô§à §ã§à§Ö§Õ§Ú§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ú LAN §Ü§à§Þ§Þ§å§ß§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§Ú
10. §³§Ö§ä§Ö§Ó§à§Û §Ú§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §á§à§Ý§ß§à§ã§ä§î§ð §ã§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ §á§â§ñ§Þ§Ñ§ñ §Ý§Ú§ß§Ú§ñ §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Ú §Ü§â§à§ã§ã-§Ý§Ú§ß§Ú§Ú
11. RS-232 §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Õ§Ý§ñ §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-E5
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 163 840 (§è§Ó§Ö§ä §Ó§í§ã§à§ä§Ñ §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
?????????? 80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
?????????? 160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
?????????? 224 * 728 240 * 680 256 * 640
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
?????????? 80 * 102 496 * 848 128 * 640
?? §±§â§Ú§Þ§Ö§é§Ñ§ß§Ú§Ö: 12 §ª§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §ã 8 §ã§ä§â§à§Ü §Ó§í§ã§à§Ü§Ñ§ñ 08 §Ú§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §ã 4 §ã§ä§â§à§Ü§Ú §Ó§í§ã§à§Ü§à§Ô§à
?????
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§â§ä§Ñ §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Ô§à Ethernet §Ú §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §Ñ§Ó§ä§à§Þ§Ñ§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú §á§à§Ý§å§é§Ú§ä§î IP-§Ñ§Õ§â§Ö§ã, §ß§Ñ§ã§ä§â§à§Û§Ü§Ú IP §Ò§Ö§Ù
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Õ§ß§à§Ô§à §á§â§ñ§Þ§à§Ô§à §ã§à§Ö§Õ§Ú§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ú LAN §Ü§à§Þ§Þ§å§ß§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§Ú
10. §³§Ö§ä§Ö§Ó§à§Û §Ú§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §á§à§Ý§ß§à§ã§ä§î§ð §ã§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ §á§â§ñ§Þ§Ñ§ñ §Ý§Ú§ß§Ú§ñ §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Ú §Ü§â§à§ã§ã-§Ý§Ú§ß§Ú§Ú
11. RS-232 §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Õ§Ý§ñ §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-E6

1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 524 288 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
?????????? 208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
???? §¸§Ó§Ö§ä: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
?????????? 208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§â§ä§Ñ §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Ô§à Ethernet §Ú §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §Ñ§Ó§ä§à§Þ§Ñ§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú §á§à§Ý§å§é§Ú§ä§î IP-§Ñ§Õ§â§Ö§ã, §ß§Ñ§ã§ä§â§à§Û§Ü§Ú IP §Ò§Ö§Ù
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Õ§ß§à§Ô§à §á§â§ñ§Þ§à§Ô§à §ã§à§Ö§Õ§Ú§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ú LAN §Ü§à§Þ§Þ§å§ß§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§Ú
10. §³§Ö§ä§Ö§Ó§à§Û §Ú§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §á§à§Ý§ß§à§ã§ä§î§ð §ã§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ §á§â§ñ§Þ§Ñ§ñ §Ý§Ú§ß§Ú§ñ §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Ú §Ü§â§à§ã§ã-§Ý§Ú§ß§Ú§Ú
11. RS-232 §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Õ§Ý§ñ §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-E8
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 1048576 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
?????????? 160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
?????????? 240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
?????????? 352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
?????????? 480 * 2184512 * 2048
???? §¸§Ó§Ö§ä: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
?????????? 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
?????????? 288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
?????????? 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§â§ä§Ñ §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Ô§à Ethernet §Ú §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §Ñ§Ó§ä§à§Þ§Ñ§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú §á§à§Ý§å§é§Ú§ä§î IP-§Ñ§Õ§â§Ö§ã, §ß§Ñ§ã§ä§â§à§Û§Ü§Ú IP §Ò§Ö§Ù
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Õ§ß§à§Ô§à §á§â§ñ§Þ§à§Ô§à §ã§à§Ö§Õ§Ú§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ú LAN §Ü§à§Þ§Þ§å§ß§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§Ú
10. §³§Ö§ä§Ö§Ó§à§Û §Ú§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §á§à§Ý§ß§à§ã§ä§î§ð §ã§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ §á§â§ñ§Þ§Ñ§ñ §Ý§Ú§ß§Ú§ñ §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Ú §Ü§â§à§ã§ã-§Ý§Ú§ß§Ú§Ú
11. RS-232 §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Õ§Ý§ñ §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-Gm
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 16 384 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 1 / 4,1 / 8,1 / 16 §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§à§Ý§ê§Ö§Ò§ß§í§Û §Ó§í§á§à§Ý§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ü§â§Ñ§Û (§á§à§Ý§ß§í§Û §ï§Ü§â§Ñ§ß / §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý§Ñ)
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Ò§â§Ñ§ä§ß§à§Ô§à §à§ä§ã§é§Ö§ä§Ñ, §ä§Ö§Þ§á§Ö§â§Ñ§ä§å§â§Ñ
6. §ª§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §ã§Ó§ñ§Ù§Ú: GPRS RS-232
§±§Ö§â§Ö§Ü§Ý§ð§é§Ñ§ä§Ö§Ý§î §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 7. §´§Ñ§Û§Þ§Ö§â
8. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Þ §â§Ö§Ø§Ú§Þ§Ö §ä§Ö§ã§ä§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
9. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-G0
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 32 768 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 204 832 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 102 432 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 1 / 4,1 / 8,1 / 16 §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§à§Ý§ê§Ö§Ò§ß§í§Û §Ó§í§á§à§Ý§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ü§â§Ñ§Û (§á§à§Ý§ß§í§Û §ï§Ü§â§Ñ§ß / §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý§Ñ)
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Ò§â§Ñ§ä§ß§à§Ô§à §à§ä§ã§é§Ö§ä§Ñ, §ä§Ö§Þ§á§Ö§â§Ñ§ä§å§â§Ñ
6. §ª§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §ã§Ó§ñ§Ù§Ú: GPRS RS-232
§±§Ö§â§Ö§Ü§Ý§ð§é§Ñ§ä§Ö§Ý§î §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 7. §´§Ñ§Û§Þ§Ö§â
8. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Þ §â§Ö§Ø§Ú§Þ§Ö §ä§Ö§ã§ä§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
9. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-G3
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 65 536 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
?????????? 80 * 81 696 * 680
?????????? 128 * 512
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
?????????? 80 * 40 896 * 336
?????????? 128 * 256
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 1 / 4,1 / 8,1 / 16 §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§à§Ý§ê§Ö§Ò§ß§í§Û §Ó§í§á§à§Ý§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ü§â§Ñ§Û (§á§à§Ý§ß§í§Û §ï§Ü§â§Ñ§ß / §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý§Ñ)
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Ò§â§Ñ§ä§ß§à§Ô§à §à§ä§ã§é§Ö§ä§Ñ, §ä§Ö§Þ§á§Ö§â§Ñ§ä§å§â§Ñ
6. §ª§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §ã§Ó§ñ§Ù§Ú: GPRS RS-232
§±§Ö§â§Ö§Ü§Ý§ð§é§Ñ§ä§Ö§Ý§î §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 7. §´§Ñ§Û§Þ§Ö§â
8. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Þ §â§Ö§Ø§Ú§Þ§Ö §ä§Ö§ã§ä§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
9. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-G4
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 144 384 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
?????????? 80 * 204 896 * 1704128 * 1280
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
?????????? 80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 1 / 4,1 / 8,1 / 16 §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§à§Ý§ê§Ö§Ò§ß§í§Û §Ó§í§á§à§Ý§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ü§â§Ñ§Û (§á§à§Ý§ß§í§Û §ï§Ü§â§Ñ§ß / §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý§Ñ)
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Ò§â§Ñ§ä§ß§à§Ô§à §à§ä§ã§é§Ö§ä§Ñ, §ä§Ö§Þ§á§Ö§â§Ñ§ä§å§â§Ñ
6. §ª§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §ã§Ó§ñ§Ù§Ú: GPRS RS-232
§±§Ö§â§Ö§Ü§Ý§ð§é§Ñ§ä§Ö§Ý§î §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 7. §´§Ñ§Û§Þ§Ö§â
8. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Þ §â§Ö§Ø§Ú§Þ§Ö §ä§Ö§ã§ä§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
9. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
§®§à§Õ§Ö§Ý§î: ZH-U7
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 524 288 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
?????????? 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
?????????? 288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
?????????? 416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-E7

1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 524 288 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
?????????? 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
?????????? 288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
?????????? 416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§â§ä§Ñ §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Ô§à Ethernet §Ú §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §Ñ§Ó§ä§à§Þ§Ñ§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú §á§à§Ý§å§é§Ú§ä§î IP-§Ñ§Õ§â§Ö§ã, §ß§Ñ§ã§ä§â§à§Û§Ü§Ú IP §Ò§Ö§Ù
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Õ§ß§à§Ô§à §á§â§ñ§Þ§à§Ô§à §ã§à§Ö§Õ§Ú§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ú LAN §Ü§à§Þ§Þ§å§ß§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§Ú
10. §³§Ö§ä§Ö§Ó§à§Û §Ú§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §á§à§Ý§ß§à§ã§ä§î§ð §ã§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ §á§â§ñ§Þ§Ñ§ñ §Ý§Ú§ß§Ú§ñ §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Ú §Ü§â§à§ã§ã-§Ý§Ú§ß§Ú§Ú
11. RS-232 §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Õ§Ý§ñ §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-W0
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 32 768 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 204 832 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 102 432 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§â§ä§Ñ §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Ô§à Ethernet §Ú §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §Ñ§Ó§ä§à§Þ§Ñ§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú §á§à§Ý§å§é§Ú§ä§î IP-§Ñ§Õ§â§Ö§ã, §ß§Ñ§ã§ä§â§à§Û§Ü§Ú IP §Ò§Ö§Ù
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Õ§ß§à§Ô§à §á§â§ñ§Þ§à§Ô§à §ã§à§Ö§Õ§Ú§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ú LAN §Ü§à§Þ§Þ§å§ß§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§Ú
10. §³§Ö§ä§Ö§Ó§à§Û §Ú§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §á§à§Ý§ß§à§ã§ä§î§ð §ã§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ §á§â§ñ§Þ§Ñ§ñ §Ý§Ú§ß§Ú§ñ §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Ú §Ü§â§à§ã§ã-§Ý§Ú§ß§Ú§Ú
11. RS-232 §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Õ§Ý§ñ §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5



/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-W1
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 49 152 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 307 232 * 1536
?????????? 48 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 153 632 * 768
?????????? 48 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§â§ä§Ñ §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Ô§à Ethernet §Ú §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §Ñ§Ó§ä§à§Þ§Ñ§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú §á§à§Ý§å§é§Ú§ä§î IP-§Ñ§Õ§â§Ö§ã, §ß§Ñ§ã§ä§â§à§Û§Ü§Ú IP §Ò§Ö§Ù
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §à§Õ§ß§à§Ô§à §á§â§ñ§Þ§à§Ô§à §ã§à§Ö§Õ§Ú§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Ú LAN §Ü§à§Þ§Þ§å§ß§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§Ú
10. §³§Ö§ä§Ö§Ó§à§Û §Ú§ß§ä§Ö§â§æ§Ö§Û§ã §á§à§Ý§ß§à§ã§ä§î§ð §ã§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ §á§â§ñ§Þ§Ñ§ñ §Ý§Ú§ß§Ú§ñ §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Ú §Ü§â§à§ã§ã-§Ý§Ú§ß§Ú§Ú
11. RS-232 §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §Õ§Ý§ñ §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
???????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-W3
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 65 536 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
?????????? 80 * 81 696 * 680
?????????? 128 * 512
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
?????????? 80 * 40 896 * 336
?????????? 128 * 256
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 §Ý§Ú§ß§Ú§Ú §ã§Ó§ñ§Ù§Ú §á§â§ñ§Þ§à§Û §Ý§Ú§ß§Ú§Ú
?? §±§à§Õ§Ü§Ý§ð§é§Ö§ß§Ú§Ö §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä
????????? PC ---- §µ§ã§ä§â§à§Û§ã§ä§Ó§à
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-Un
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 10 240 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 64 032 * 320
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 32 032 * 160
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 4 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT


/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-UC
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§Ñ§ñ §°§é§Ü§Ú: 24576 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 153 632 * 768
?????????? 48 * 512
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 76 832 * 384
?????????? 48 * 256
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-Wm
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 16 384 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 102 432 * 512
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 51 232 * 256
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. §³§Ó§ñ§Ù§î: U §Õ§Ú§ã§Ü / WIFI

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-W2
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 65 536 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. §³§Ó§ñ§Ù§î: U §Õ§Ú§ã§Ü / WIFI

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-WN
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 10 240 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 64 032 * 320
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 32 032 * 160
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. §³§Ó§ñ§Ù§î: U §Õ§Ú§ã§Ü / WIFI

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-W4
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 102 400 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 3200
?????????? 48 * 212 864 * 1600
?????????? 80 * 128 096 * 1064
?????????? 128 * 800
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 320 032 * 1600
?????????? 48 * 106 464 * 800
?????????? 80 * 64 096 * 528
?????????? 128 * 400
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. §³§Ó§ñ§Ù§î: U §Õ§Ú§ã§Ü / WIFI

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-G2
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 65 536 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. §³§Ó§ñ§Ù§î: U §Õ§Ú§ã§Ü / WIFI

/ ****
§®§à§Õ§Ö§Ý§î: ZH-W7
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 524 288 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
?????????? 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
???? §¸§Ó§Ö§ä: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
?????????? 288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
?????????? 416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. §³§Ó§ñ§Ù§î: U §Õ§Ú§ã§Ü / WIFI

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-W6

1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 524 288 (§è§Ó§Ö§ä§ß§à§Û §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
?????????? 208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
???? §¸§Ó§Ö§ä: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
?????????? 208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. §³§Ó§ñ§Ù§î: U §Õ§Ú§ã§Ü / WIFI

/ ****
§®§°§¥§¦§­§¾: ZH-W5
1. §®§Ñ§Ü§ã§Ú§Þ§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §Ü§à§Ý§Ú§é§Ö§ã§ä§Ó§à §à§é§Ü§à§Ó: 163 840 (§è§Ó§Ö§ä §Ó§í§ã§à§ä§Ñ §ß§Ñ§á§à§Ý§à§Ó§Ú§ß§å)
???? §®§à§ß§à§ç§â§à§Þ§ß§í§Û: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
?????????? 80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
?????????? 160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
?????????? 224 * 728 240 * 680 256 * 640
???? §¸§Ó§Ö§ä: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
?????????? 80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç §ã§Ü§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
3. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ 16 §ã§Ó§à§Ò§à§Õ§ß§í§Û §â§Ñ§Ù§Õ§Ö§Ý
4. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ï§Ü§â§Ñ§ß§Ñ §Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î §Ò§à§Ü §à §Ò§à§Ü §á§Ö§â§Ö§Ô§à§â§à§Õ§Ü§Ú §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ä§î
5. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §á§à§Ý§ß§à§ï§Ü§â§Ñ§ß§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §Ú §Õ§Ú§ß§Ñ§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §æ§à§ß §á§à §â§Ñ§Û§à§ß§Ñ§Þ
6. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ N §Ó§Ú§Õ§í §á§â§à§ç§Ý§Ñ§Õ§ß§à§Þ §Ñ§ß§Ú§Þ§Ñ§è§Ú§Ú §ä§Ö§Ü§ã§ä§Ñ
7. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ U §Õ§Ú§ã§Ü §Ú §Õ§Ó§à§Û§ß§à§Û §â§Ö§Ø§Ú§Þ §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§Û §ã§Ó§ñ§Ù§Ú
8. §µ §Õ§Ú§ã§Ü§Ñ §ã §á§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§à§Û §Ú §ã§Ö§â§Ú§Û§ß§í§Û §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §Þ§à§Õ§Ö§â§ß§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú
9. §±§à§Õ§Õ§Ö§â§Ø§Ü§Ñ §Ó§ã§Ö§ç U §æ§à§â§Þ§Ñ§ä§Ñ §ç§â§Ñ§ß§Ö§ß§Ú§ñ §Õ§Ú§ã§Ü§à§Ó FAT32 / NTFS / ExFAT
10. §³§Ó§ñ§Ù§î: U §Õ§Ú§ã§Ü / WIFI
/ ****
MODEL': ZH -A1
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 49 152 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 307 232 * 1536
??????????48 * 1024
????Tsvet: 16 * 153 632 * 768
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhivayet rezhim posledovatel'noy svyazi
8. Podderzhivayet Serial programma modernizatsii
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH -A4
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhivayet rezhim posledovatel'noy svyazi
8. Podderzhivayet Serial programma modernizatsii
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH- U0
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 32 768 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 204 832 * 1024
????Tsvet: 16 * 102 432 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH -Um
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 16 384 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 102 432 * 512
????Tsvet: 16 * 51 232 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT

/ ****
MODEL': ZH -U1
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 49 152 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 307 232 * 1536
48 * 1024
????Tsvet: 16 * 153 632 * 768
??????????48 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH -U2
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH -U3
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
??????????80 * 81 696 * 680
??????????128 * 512
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
??????????80 * 40 896 * 336
??????????128 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
?????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH- U4
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 102 400 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 3200
??????????48 * 212 864 * 1600
??????????80 * 128 096 * 1064
??????????128 * 800
????Tsvet: 16 * 320 032 * 1600
??????????48 * 106 464 * 800
??????????80 * 64 096 * 528
??????????128 * 400
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH- UF
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 32 768 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
????Tsvet: 16 * 102 432 * 512
??????????48 * 33 664 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH- U5
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 163 840 (tsvet vysota napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
??????????80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
??????????160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
??????????224 * 728 240 * 680 256 * 640
????Tsvet: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
??????????80 * 102 496 * 848 128 * 640
??Primechaniye: 12 Interfeys s 8 strok vysokaya 08 interfeys s 4 stroki vysokogo

2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
Model': ZH- U6
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
??????????208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
??????????208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5


/ ****
Model': ZH- U8
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 1048576 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
??????????160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
??????????240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
??????????352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
??????????480 * 2184512 * 2048
????Tsvet: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
??????????160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
??????????288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
??????????416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH -E1
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 49 152 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 307 232 * 1536
??????????48 * 1024
????Tsvet: 16 * 153 632 * 768
??????????48 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5


/ ****
MODEL': ZH -E3
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
??????????80 * 81 696 * 680
??????????128 * 512
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
??????????80 * 40 896 * 336
??????????128 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH -E5
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 163 840 (tsvet vysota napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
??????????80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
??????????160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
??????????224 * 728 240 * 680 256 * 640
????Tsvet: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
??????????80 * 102 496 * 848 128 * 640
??Primechaniye: 12 Interfeys s 8 strok vysokaya 08 interfeys s 4 stroki vysokogo
?????
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH -E6

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
??????????208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
??????????208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH -E8
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 1048576 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
??????????160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
??????????240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
??????????352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
??????????480 * 2184512 * 2048
????Tsvet: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
??????????160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
??????????288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
??????????416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH- Gm
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 16 384 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 1024
????Tsvet: 16 * 512
2. Podderzhka 1 / 4,1 / 8,1 / 16 skanirovaniya
3. Podderzhka svobodnyy razdel
4. Podderzhka volshebnyy vypolneniya kray (polnyy ekran / razdela)
5. Podderzhka obratnogo otscheta , temperatura
6. Interfeys svyazi: GPRS RS - 232
Pereklyuchatel' podderzhka 7. Taymer
8. Podderzhka v polnoekrannom rezhime testirovaniya
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH -G0
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 32 768 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 204 832 * 1024
????Tsvet: 16 * 102 432 * 512
2. Podderzhka 1 / 4,1 / 8,1 / 16 skanirovaniya
3. Podderzhka svobodnyy razdel
4. Podderzhka volshebnyy vypolneniya kray (polnyy ekran / razdela)
5. Podderzhka obratnogo otscheta , temperatura
6. Interfeys svyazi: GPRS RS - 232
Pereklyuchatel' podderzhka 7. Taymer
8. Podderzhka v polnoekrannom rezhime testirovaniya
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH -G3
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
??????????80 * 81 696 * 680
??????????128 * 512
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
??????????80 * 40 896 * 336
??????????128 * 256
2. Podderzhka 1 / 4,1 / 8,1 / 16 skanirovaniya
3. Podderzhka svobodnyy razdel
4. Podderzhka volshebnyy vypolneniya kray (polnyy ekran / razdela)
5. Podderzhka obratnogo otscheta , temperatura
6. Interfeys svyazi: GPRS RS - 232
Pereklyuchatel' podderzhka 7. Taymer
8. Podderzhka v polnoekrannom rezhime testirovaniya
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5
/ ****
MODEL': ZH -G4
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 144 384 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
??????????80 * 204 896 * 1704128 * 1280
????Tsvet: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
??????????80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. Podderzhka 1 / 4,1 / 8,1 / 16 skanirovaniya
3. Podderzhka svobodnyy razdel
4. Podderzhka volshebnyy vypolneniya kray (polnyy ekran / razdela)
5. Podderzhka obratnogo otscheta , temperatura
6. Interfeys svyazi: GPRS RS - 232
Pereklyuchatel' podderzhka 7. Taymer
8. Podderzhka v polnoekrannom rezhime testirovaniya
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5


/ ****
Model': ZH- U7
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
??????????416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
??????????288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
??????????416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH -E7

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
??????????416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
??????????288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
??????????416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5


/ ****
MODEL': ZH- W0
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 32 768 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 204 832 * 1024
????Tsvet: 16 * 102 432 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5



/ ****
MODEL': ZH -W1
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 49 152 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 307 232 * 1536
??????????48 * 1024
????Tsvet: 16 * 153 632 * 768
??????????48 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH -W3
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
??????????80 * 81 696 * 680
??????????128 * 512
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
??????????80 * 40 896 * 336
??????????128 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
?????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH- Un
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 10 240 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 64 032 * 320
????Tsvet: 16 * 32 032 * 160
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 4 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT


/ ****
MODEL': ZH -UC
1. Maksimal'naya Ochki: 24576 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 153 632 * 768
??????????48 * 512
????Tsvet: 16 * 76 832 * 384
??????????48 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT

/ ****
MODEL': ZH- Wm
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 16 384 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 102 432 * 512
????Tsvet: 16 * 51 232 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH -W2
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH -WN
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 10 240 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 64 032 * 320
????Tsvet: 16 * 32 032 * 160
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH- W4
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 102 400 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 3200
??????????48 * 212 864 * 1600
??????????80 * 128 096 * 1064
??????????128 * 800
????Tsvet: 16 * 320 032 * 1600
??????????48 * 106 464 * 800
??????????80 * 64 096 * 528
??????????128 * 400
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH -G2
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
Model': ZH -W7
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
??????????416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
??????????288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
??????????416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH -W6

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
??????????208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
??????????208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH- W5
1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 163 840 (tsvet vysota napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
??????????80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
??????????160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
??????????224 * 728 240 * 680 256 * 640
????Tsvet: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
??????????80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI