/ ****
MODELO: ZH-A1
1. Puntos Máximo: 49152 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 307 232 * 1536
           48 * 1024
     Color: 16 * 153 632 * 768
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoya el modo de comunicación serie
8. Apoya la actualización del programa de serie
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-A4
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     Color: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoya el modo de comunicación serie
8. Apoya la actualización del programa de serie
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U0
1. Puntos Máximo: 32768 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 204 832 * 1024
     Color: 16 * 102 432 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-Um
1. Puntos Máximo: 16384 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 102 432 * 512
     Color: 16 * 512 32 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT

/ ****
MODELO: ZH-U1
1. Puntos Máximo: 49152 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 3072  32 * 1536
48 * 1024
     Color: 16 * 1536 32 * 768
           48 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U2
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360  64 * 1024
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U3
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
           80 * 816  96 * 680
           128 * 512
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
           80 * 408 96 * 336
           128 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
          PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U4
1. Puntos Máximo: 102400 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 409 632 * 3200
           48 * 212 864 * 1600
           80 * 128 096 * 1064
           128 * 800
     Color: 16 * 320  032 * 1600
           48 * 1064 64 * 800
           80 * 640 96 * 528
           128 * 400
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-UF
1. Puntos Máximo: 32768 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
     Color: 16 * 1024  32 * 512
           48 * 336 64 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U5
1. Puntos Máximo: 163 840 (altura de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 4096 48 * 3008 64 * 2560
           80 * 2048 96 * 1704 128 * 1280 144 * 1136
           160 * 1024 176 * 9281 92 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Color: 16 * 4096 32 * 2048 48 * 1696 64 * 1280
           80 * 1024 96 * 848 128 * 640
   Nota: 12 interfaz con 8 filas de alto interfaz 08 con 4 filas de alto

2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modelo: ZH-U6
1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32*4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640 160 * 3272 176 * 2976 192 * 2728
           208 * 2520 224 * 2336 240 * 2184 256 * 2048
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           144 * 1816 160 * 1632 176 * 1488 192 * 1360
           208 * 1256 224 * 1168 240 * 1088 256 * 1024
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U8
1. Puntos Máximo: 1048576 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32 * 819 264 * 8192 96 * 8192 128 * 8192
           160 * 6552 192 * 5456 208 * 5040 224 * 4680
           240 * 4368 256 * 4096 288 * 3640 320 * 3272
           352 * 2976 384 * 2728 416 * 2520 448 * 2336
           480 * 2184 512 * 2048
     Color: 32 * 819 264 * 8192 96 * 5456 128 * 4096
           160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
           288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
           416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E1
1. Puntos Máximo: 49152 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 3072 32 * 1536
           48 * 1024
     Color: 16 * 1536 32 * 768
           48 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
MODELO: ZH-E3
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
           80 * 816 96 * 680
           128 * 512
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
           80 * 408 96 * 336
           128 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E5
1. Puntos Máximo: 163 840 (altura de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 4096 48 * 3008 64 * 2560 
           80 * 2048 96 * 1704 128 * 1280 144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Color: 16 * 409 632 * 2048 48 * 1696 64 * 1280
           80 * 1024 96 * 848  128 * 640
   Nota: 12 interfaz con 8 filas de alto interfaz 08 con 4 filas de alto
     
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E6

1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32*4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640 160 * 3272 176 * 2976 192 * 2728
           208 * 2520 224 * 2336 240 * 2184 256 * 2048
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           144 * 1816 160 * 1632 176 * 1488 192 * 1360
           208 * 1256 224 * 1168 240 * 1088 256 * 1024
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E8
1. Puntos Máximo: 1048576 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32 * 8192 64 * 8192 96 * 8192 128 * 8192
           160 * 6552 192 * 5456 208 * 5040 224 * 4680
           240 * 4368 256 * 4096 288 * 3640 320 * 3272
           352 * 2976 384 * 2728 416 * 2520 448 * 2336
           480 * 2184 512 * 2048
     Color: 32 * 819 264 * 8192 96 * 5456 128 * 4096
           160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
           288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
           416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-Gm
1. Puntos Máximo: 16384 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 1024
     Color: 16 * 512
2. Apoyo 1 / 4,1 / 8,1 / 16 exploración
Partición libre 3. Apoyo
4. Apoyo borde carrera mágica (pantalla completa / partición)
5. Apoyar la cuenta atrás, la temperatura
6. Interfaz de comunicación: GPRS RS-232
Apoyo interruptor 7. Timer
Soporte de pruebas 8. Pantalla completa
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G0
1. Puntos Máximo: 32768 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 2048 32 * 1024
     Color: 16 * 1024 32 * 512
2. Apoyo 1 / 4,1 / 8,1 / 16 exploración
Partición libre 3. Apoyo
4. Apoyo borde carrera mágica (pantalla completa / partición)
5. Apoyar la cuenta atrás, la temperatura
6. Interfaz de comunicación: GPRS RS-232
Apoyo interruptor 7. Timer
Soporte de pruebas 8. Pantalla completa
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G3
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
           80 * 816 96 * 680
           128 * 512
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
           80 * 408 96 * 336
           128 * 256
2. Apoyo 1 / 4,1 / 8,1 / 16 exploración
Partición libre 3. Apoyo
4. Apoyo borde carrera mágica (pantalla completa / partición)
5. Apoyar la cuenta atrás, la temperatura
6. Interfaz de comunicación: GPRS RS-232
Apoyo interruptor 7. Timer
Soporte de pruebas 8. Pantalla completa
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G4
1. Puntos Máximo: 144384 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204 896 * 1704 128 * 1280
     Color: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. Apoyo 1 / 4,1 / 8,1 / 16 exploración
Partición libre 3. Apoyo
4. Apoyo borde carrera mágica (pantalla completa / partición)
5. Apoyar la cuenta atrás, la temperatura
6. Interfaz de comunicación: GPRS RS-232
Apoyo interruptor 7. Timer
Soporte de pruebas 8. Pantalla completa
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U7
1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32*4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
           416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           160 * 1632 192 * 1360 224 * 1168 256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-E7

1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32 *4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
           416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           160 * 1632 192 * 1360 224 * 1168 256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
MODELO: ZH-W0
1. Puntos Máximo: 32768 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 2048 32 * 1024
     Color: 16 * 1024 32 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5



/ ****
MODELO: ZH-W1
1. Puntos Máximo: 49152 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 3072 32 * 1536
           48 * 1024
     Color: 16 * 1536 32 * 768
           48 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-W3
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
           80 * 816 96 * 680
           128 * 512
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
           80 * 408 96 * 336
           128 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
          PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-Un
1. Puntos Máximo: 10240 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 64 032 * 320
     Color: 16 * 32 032 * 160
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 4 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT


/ ****
MODELO: ZH-Uc
1. Puntos Máximo: 24576 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 1536 32 * 768
           48 * 512
     Color: 16 * 768 32 * 384
           48 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT

/ ****
MODELO: ZH-Wm
1. Puntos Máximo: 16384 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 1024 32 * 512
     Color: 16 * 512 32 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-W2
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
     Color: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-Wn
1. Puntos Máximo: 10240 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 64 032 * 320
     Color: 16 * 320 32 * 160
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-W4
1. Puntos Máximo: 102400 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 3200
           48 * 2128 64 * 1600
           80 * 1280 96 * 1064
           128 * 800
     Color: 16 * 320 032 * 1600
           48 * 1064 64 * 800
           80 * 640 96 * 528
           128 * 400
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-G2
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 *  640 64* 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
Modelo: ZH-W7
1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32 4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
           416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           160 * 1632 192 * 1360 224 * 1168 256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-W6

1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32 *4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640 160 * 3272 176 * 2976 192 * 2728
           208 * 2520 224 * 2336 240 * 2184 256 * 2048
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           144 * 1816 160 * 1632 176 * 1488 192 * 1360
           208 * 1256 224 * 1168 240 * 1088 256 * 1024
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-W5
1. Puntos Máximo: 163 840 (altura de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 4096 48 * 3008 64 * 2560
           80 * 2048 96 * 1704 128 * 1280 144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Color: 16 * 4096 32 * 2048 48 * 1696 64 * 1280
           80 * 1024 96 * 848 128 * 640
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI