/****
MODEL：ZH-A1
1.最大のポイント：49152（色領域を半分に）
????モノクロ：16*3072 32*1536
??????????*1024年48
????カラー：16*153632*768
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.シリアル通信モードをサポート
8.シリアルプログラムのアップグレードをサポート
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5

/****
MODEL：ZH-A4
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*2048
??????????48*136064*1024
????カラー：16*204832*1024
??????????48*68064*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.シリアル通信モードをサポート
8.シリアルプログラムのアップグレードをサポート
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-U0
1.最大のポイント：32768（色領域を半分に）
????モノクロ：16*2048 32*1024
????カラー：16*1024 32*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5

/****
MODEL：ZH-ええと
1.最大のポイント：16384（色領域を半分に）
????モノクロ：16*1024 32*512
????カラー：16*512 32*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート

/****
MODEL：ZH-U1
1.最大のポイント：49152（色領域を半分に）
????モノクロ：16*3072 32*1536
*1024年48
????カラー：16*1536 32*768
??????????48*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-U2
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*2048
??????????48*1360 64*1024
????カラー：16*2048 32*1024
??????????48*680 64*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-U3
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*2048
??????????48*1360 64*1024
??????????80*816 96*680
??????????128*512
????カラー：16*2048 32*1024
??????????48*680 64*512
??????????80*408 96*336
??????????128*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
?????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-U4
1.最大のポイント：102400（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*3200
??????????48*2128 64* 1600
??????????80*1280 96*1064
??????????128*800
????カラー：16*3200 32* 1600
??????????48*1064 64*800
??????????80*640 96*528
??????????128*400
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-UF
1.最大のポイント：32768（色領域を半分に）
????モノクロ：16*2048 32*1024
??????????48*680 64*512
????カラー：16*1024 32*512
??????????48*336 64*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-U5
1.最大のポイント：163,840（色の高さが半減）
????モノクロ：16*4096 32*4096 48*3008 64*2560
??????????80*2048 96*1704 128*1280 144*1136
??????????160* 1024 176*928 192*848 208*784
??????????224*728 240*680 256*640
????カラー：16*4096 32*2048 48*1696 64*1280
??????????80*1024 96*848 128*640
??注：高い4行の12の8行とのインタフェース高08インターフェース

すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
モデル：ZH-U6
1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32*4096 96*4096 64*128*4096*4096
??????????144*3640 160*3272 176*2976 192*2728
??????????208*2520 224*2336 240*2184 256*2048
????カラー：32*4096 64*4096 96*2728 128*2048
??????????144*1816 160*1632 176*1488 192*1360
??????????208*1256 224*1168 240*1088 256*1024
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5


/****
モデル：ZH-U8
1.最大のポイント：1048576（半減する色領域）
????モノクロ：32*8192 64*8192 96*8192 128*8192
??????????160*6552 192*5456 208*5040 224*4680
??????????240*4368 256*4096 288*3640 320*3272
??????????352*2976 384*2728 416*2520 448*2336
??????????*2048 480*2184512
????カラー：32*8192 64*8192 96*5456 128*4096
??????????160*3272 192*2728 224*2336 256*2048
??????????288*1816 320*1632 352*1488 384*1360
??????????416*1256 448*1168 480*1088 512*1024
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-E1
1.最大のポイント：49152（色領域を半分に）
????モノクロ：16*3072 32*1536
??????????*1024年48
????カラー：16*1536 32*768
??????????48*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5


/****
MODEL：ZH-E3
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*2048
??????????48*1360 64*1024
??????????80*816 96*680
??????????128*512
????カラー：16*2048 32*1024
??????????48*680 64*512
??????????80*408 96*336
??????????128*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-E5
1.最大のポイント：163,840（色の高さが半減）
????モノクロ：16*4096 32*409648*3008 64*2560
??????????80*2048 96*1704 128*1280 144*1136
??????????160* 1024 176*928 192*848 208*784
??????????224*728 240*680 256*640
????カラー：16*4096 32*2048 48*1696 64*1280
??????????80*1024 96*848 128*640
??注：高い4行の12の8行とのインタフェース高08インターフェース
?????
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-E6

1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32*4096 96*4096  64*128*4096*4096
??????????144*3640 160*3272 176*2976 192*2728
??????????208*2520 224*2336 240*2184 256*2048
????カラー：32*4096 64*4096 96*2728 128*2048
??????????144*1816 160*1632 176*1488 192*1360
??????????208*1256 224*1168 240*1088 256*1024
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-E8
1.最大のポイント：1048576（半減する色領域）
????モノクロ：32*8192 64*8192 96*8192 128*8192
??????????160*6552 192*5456 208*5040 224*4680
??????????240*4368 256*4096 288*3640 320*3272
??????????352*2976 384*2728 416*2520 448*2336
??????????*2048 480*2184512
????カラー：32*8192 64*8192 96*5456 128*4096
??????????160*3272 192*2728 224*2336 256*2048
??????????288*1816 320*1632 352*1488 384*1360
??????????416*1256 448*1168 480*1088 512*1024
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-Gmは
1.最大のポイント：16384（色領域を半分に）
????モノクロ：16*1024
????カラー：16*512
2.サポート1/4,1/8,1/16スキャン
3.サポート無料パーティション
4.サポート魔法のランエッジ（フルスクリーン/パーティション）
5.カウントダウン、温度をサポート
6.コミュニケーションインタフェース：GPRSのRS-232
7.タイマースイッチのサポート
8.フルスクリーンテスト支援
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-G0
1.最大のポイント：32768（色領域を半分に）
????モノクロ：16*2048 32*1024
????カラー：16*1024 32*512
2.サポート1/4,1/8,1/16スキャン
3.サポート無料パーティション
4.サポート魔法のランエッジ（フルスクリーン/パーティション）
5.カウントダウン、温度をサポート
6.コミュニケーションインタフェース：GPRSのRS-232
7.タイマースイッチのサポート
8.フルスクリーンテスト支援
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-G3
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*2048
??????????48*1360 64*1024
??????????80*816 96*680
??????????128*512
????カラー：16*2048 32*1024
??????????48*680 64*512
??????????80*408 96*336
??????????128*256
2.サポート1/4,1/8,1/16スキャン
3.サポート無料パーティション
4.サポート魔法のランエッジ（フルスクリーン/パーティション）
5.カウントダウン、温度をサポート
6.コミュニケーションインタフェース：GPRSのRS-232
7.タイマースイッチのサポート
8.フルスクリーンテスト支援
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-G4
1.最大のポイント：144384（色領域を半分に）
????モノクロ：16*409632*409648*300864*2560
??????????80*204896*1704128*1280
????カラー：16*409632*204848*169664*1280
??????????80*102496*848128*640
2.サポート1/4,1/8,1/16スキャン
3.サポート無料パーティション
4.サポート魔法のランエッジ（フルスクリーン/パーティション）
5.カウントダウン、温度をサポート
6.コミュニケーションインタフェース：GPRSのRS-232
7.タイマースイッチのサポート
8.フルスクリーンテスト支援
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5


/****
モデル：ZH-U7
1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32409696*409664*128*4096*4096
??????????160*3272192*2728224*2336256*2048
288*1816320*1632352*1488384*1360
??????????416*1256448*1168480*1088512*1024
????カラー：32*409664*409696*2728128*2048
??????????160*1632192*1360224*1168256*1024
??????????288*904320*816352*744384*680
??????????416*624448*584480*544512*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5

/****
MODEL：ZH-E7

1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32409696*409664*128*4096*4096
??????????160*3272192*2728224*2336256*2048
288*1816320*1632352*1488384*1360
??????????416*1256448*1168480*1088512*1024
????カラー：32*409664*409696*2728128*2048
??????????160*1632192*1360224*1168256*1024
??????????288*904320*816352*744384*680
??????????416*624448*584480*544512*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5


/****
MODEL：ZH-W0
1.最大のポイント：32768（色領域を半分に）
????モノクロ：16*204832*1024
????カラー：16*102432*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5



/****
MODEL：ZH-W1
1.最大のポイント：49152（色領域を半分に）
????モノクロ：16*307232*1536
??????????*1024年48
????カラー：16*153632*768
??????????48*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5

/****
MODEL：ZH-W3
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*409632*2048
??????????48*136064*1024
??????????80*81696*680
??????????128*512
????カラー：16*204832*1024
??????????48*68064*512
??????????80*40896*336
??????????128*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
?????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5

/****
MODEL：ZH-UN
1.最大のポイント：10240（色領域を半分に）
????モノクロ：16*64032*320
????カラー：16*32032*160
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート4無料パーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート


/****
MODEL：ZH-UC
1.最大のポイント：24576（色領域を半分に）
????モノクロ：16*153632*768
??????????48*512
????カラー：16*76832*384
??????????48*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート

/****
MODEL：ZH-WM
1.最大のポイント：16384（色領域を半分に）
????モノクロ：16*102432*512
????カラー：16*51232*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-W2
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*409632*2048
??????????48*136064*1024
????カラー：16*204832*1024
??????????48*68064*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-WN
1.最大のポイント：10240（色領域を半分に）
????モノクロ：16*64032*320
????カラー：16*32032*160
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-W4
1.最大のポイント：102400（色領域を半分に）
????モノクロ：16*409632*3200
??????????48*212864* 1600
??????????80*128096*1064
??????????128*800
????カラー：16*320032* 1600
??????????48*106464*800
??????????80*64096*528
??????????128*400
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-G2
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*409632*2048
??????????48*136064*1024
????カラー：16*204832*1024
??????????48*68064*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
モデル：ZH-W7
1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32409696*409664*128*4096*4096
??????????160*3272192*2728224*2336256*2048
288*1816320*1632352*1488384*1360
??????????416*1256448*1168480*1088512*1024
????カラー：32*409664*409696*2728128*2048
??????????160*1632192*1360224*1168256*1024
??????????288*904320*816352*744384*680
??????????416*624448*584480*544512*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-W6

1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32409696*409664*128*4096*4096
??????????144*3640160*3272176*2976192*2728
??????????208*2520224*2336240*2184256*2048
????カラー：32*409664*409696*2728128*2048
??????????144*1816160*1632176*1488192*1360
??????????208*1256224*1168240*1088256*1024
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-W5
1.最大のポイント：163,840（色の高さが半減）
????モノクロ：16*409632*409648*300864*2560
??????????80*204896*1704128*1280144*1136
??????????160* 1024176*928192*848208*784
??????????224*728240*680256*640
????カラー：16*409632*204848*169664*1280
??????????80*102496*848128*640
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI