2015-11-10:
1、如果不是写权限，则不上传修改过的文件；

2015-11-5:
1、数据保存时始终保存为最新版本；
2、修改文件合并功能；

2015-11-3:
1、S260仪器型号识别码修改；
2、保存原始数据文件名称时，增加结束字符；
3、保存的原始数据文件名称包含路径、不包含扩展名改为不包含路径、包含扩展名
4、去掉工具栏上生成报告等图标；
5、生成报告软件针对S260数据格式进行调整；

2015-10-28:
1、修改导入220数据日期不正确的问题；

2015-10-15：
1、按山东2013规范进行计算处理；
2、选择不同的规范后，自动设置泵送标志；

2015-10-13:
1、不同的规范采用IF分支改为SWITCH；
2、修改测区碳化后自动将其精确至0.5；
3、导入HT文件时判断碳化值的有效性；

2015-9-28:
1、设置计算参数后不刷新的问题；

2015-9-24:
1、导入S260的HT文件时，将未测值设为0；

2015-9-23:
1、修改新建文件后另存后打开出错的问题；
2、修改原始碳化值在更改曲线后变化的BUG；

2015-9-18:
1、在工程信息中增加了换算强度的上、下限，并对Import等相关类进行相应修改；

2015-9-17:
1.在打开ht文件中对推定强度等计算结果进行了限制 
2.对于测区的数据中的回弹值也作了限制
3、在工程信息中增加HT文件名称数组；

2015-9-2:
修改了打开多个ht文件后，另存为htd文件，然后打开该htd文件出错的问题

2015-9-1:
1、HTD文件上传管理系统时弹出进度条；
2、修改了打开旧版本的回弹数据后另存为出错的问题
2015-8-24:
1、将随机数限制在正负3之内；

2015-6-11：
1、增加福建规范（包括卵石、碎石及泵送三条曲线文件）；
2、使用港口JTJ/T272-99规程时，打印输出时，将推定强度改为结论；
3、增加水运规程JTS239-2015；

2015-6-10:
1、修改HT文件分析后上传管理系统的文件扩展名不为HTD问题；

2015-4-20:
1、修改打印计算结果表的表头（两行变三行）；

2015-3-24:
1、增加安徽曲线的计算；

2015-3-21:
1、修改修约算法；

2015-2-3:
在InitInstance中增加AfxSocketInit语句

2014-12-1:
1、增加HTA数据文件的打开功能；
2、修改HT、220文件导入后保存时不弹出另存为对话框的问题；

2014-11-11:
1、在构件列表视图中点击“序号”标题栏可以将所有构件设置成有效或无效；

2014-11-10:
1、“工具－生成Excel表”功能中增加格式五；

2014-10-9:
1、“工具－生成Excel表”功能无法生成格式二至格式四；生成表格之前，如果没有有效构件，则提示。

2014-9-28:
1、回弹处理软件增加云南地方规程曲线，并对生成报告软件进行相应修改

2014-9-19:
1、在“编辑”菜单及构件列表区右键菜单中增加“修改构件名称”菜单项，用于快速修改构件名称；

2014-8-22:
1、修改与管理系统对接的代码；

2014-8-18:
1、修改从检测管理系统打包下载的数据文件第二次保存时文件名称错误的问题；

2014-8-15:
1、调用生成报告软件时，将当前打开的数据文件名称传递过去，避免用户手动选择；

2014-8-8:
1、应湖北客户要求，增加导出数据库功能（将当前打开的数据文件导出为MDB文件）
2、修改关于中的公司名称

2014-7-22:
1、修改修约算法，以前5前面为9时修约不正确；

2014-7-14:
1、增加与管理系统对接的相应代码；

2014-6-26:
1、加入贵州新地标曲线；

2014-2-19:
1、修改查表后修约的算法；
2、环境温度的单位由“度”改为“℃”。

2013-12-30:
1、增加《铁路工程结构混凝土强度检测规程TB10426-2004》；

2013-12-3:
1、选择多个测区的碳化值后，输入碳化，则选中测区均变化；
2、构件信息区的编辑框响应Ctrl+C、Ctrl+V快捷键；

2013-11-8:
1、应广东建科院要求，将测试人员等的缺省值改为空；
2、将构件信息区的率定值由整型改为字符型，可以为空；
3、将SRebIni类中的int改为short，BOOL改为short。

2013-10-31:
1、发送220数据时，可以搜索端口号大于10的串口；
2、工具菜单中增加“接收数据”项，用于实时接收测试数据。

2013-10-17:
1、回弹处理软件增加贵州规程，并对生成报告软件进行相应修改；
2、在“全部应用”对话框上增加“全选”复选框；
3、在数据表格中修改数据后按回车键自动跳到下一行；

2013-9-24:
1、修改导出文本文件的格式；
2、修改数据转换软件S2Transfer，增加三和数据2的导出；

2013-9-13曲线制作软件：
1、修正导入文本时出错的问题；

2013-9-3:
1、传输软件可以搜索端口号大于10的串口；

2013-9-18:
针对三和软件，修改导出文本文件的格式；

2013-8-29:
1、港口规程：构件测区数大于等于5时按批评定，否则按单件评定；

2013-8-28:
1、打印页脚时，如果在Tools文件夹下存在签名文件（检测.bmp、计算.bmp、审核.bmp），则打印签名；

2013-8-22:
1、修改港口曲线文件Gangkou.cve，适用规程改为“其他”；
2、修改港口规程计算测区推定强度的BUG；

2013-8-21:
1、通过“文件－打开”菜单不仅可以打开扩展名为HTD的文件，还可以打开扩展名为220及HT的数据文件；可以同时打开多个HT文件。
2、增加港口规程JTJ/T272-99；

2013-8-19:
1、在编辑菜单中增加“复制数据”菜单，用于将所有构件修改后的测区数据复制到原始数据区；（此功能不公开，仅用于个别用户需求）

2013-8-6:
1、增加批构件及单构件判定合格标志；

2013-7-30:
1、当构件中出现测区强度无法查出（即强度小于10MPa或大于60时）时，因无法计算平均值及标准差，以最小值作为批构件的强度推定值；
2、计算标准差的方式改变：先求每个测区强度换算值与平均值的差的平方和
3、修改修约算法，在修约前将小数点第nDim+3位后的数去掉。
4、将江苏规程按照2012年的版本进行计算。

2013-6-27:
1、将工程信息中增加的“受控编号”去掉，直接放在格式四模板表格中；
2、调整格式四模板的格式；

2013-6-26:
1、回弹率定值大于0且小于90时，才打印在表头信息中；
2、在“工具－生成Excel表”菜单中增加“格式四”子菜单；
3、在回弹输入对话框中将碳化深度的输入变成可选项
4、数据文件的工程信息中增加“受控编号”

2012-12-21:
修正环境温度及湿度无法全部应用的问题；

2012-11-19:
在“工具－生成Excel表”菜单中增加“格式三（铁路）”子菜单；

2012-8-12:
1、修改构件列表区的排序算法；
2、对于JGJ规程，泵送砼可以使用公式计算强度值(全国泵送 A=0.034488  B=1.94  C=-0.0173)，增加China2011PF.cve，在“专用曲线”中可选该曲线。

2012-7-27:
将平均值修约2位后再计算标准差;

2012-7-16:
计算标准差前将平均值修约可能会导致根号中出现负数，此时则不修约；

2012-6-12:
1、计算标准差前将平均值修约1位；
2、构件信息中增加回弹仪率定值，可输入最小率定值及最大率定值；

2012-5-08更新：
1、打开文件时，自动将未测碳化值改为-1；

2012-4-28更新：
1、浙江卵石，碳化大于8，则表示未测碳化；其他规程，大于6则表示未测。
2、在构件信息栏中增加原始构件名称及测试日期；

2012-4-23更新：（V1.0.182-20120423）
1、增加数据备份功能（即将原始数据备份，不可修改），可以查看原始数据、恢复数据；
2、导入数据功能相应修改：导入220数据时即备份。
3、工具菜单中的“数据转换”改为“导入文本文件”；
4、工具菜单中新增“数据转换”菜单，用于调用格式转换软件S2Transfer。
5、生成报告软件进行相应修改。
6、将以前的数据列表视图切分为数据列表及原始数据列表两个视图，可以隐藏原始数据列表。
7、回弹数据超过2位数时，自动截取前两位；
8、不同的规程打印修正系数或修正量；
9、说明书、帮助文件相应修改

2012-3-30更新：
1、打印页脚、页码设置后不打印的问题；
2、打印设置中增加“总页数”设置项；

2012-03-05更新：
1、打印页眉、页脚设置字符长度不可超过100；
2、将旧的全国曲线从安装包中删除；
3、安装包中增加两个INI文件

2012-02-13更新：
1、横向打印时，原始数据表最后增加换算强度列；
2、构件信息中增加环境温度、相对湿度；打印表头增加委托编号、检验编号、环境温度、相对湿度选项，可选择是否打印龄期；
3、在打印设置常规页面增加“在原始记录表末尾打印推定结果”选项；

2012-02-07更新：
1、文件菜单中的“导入S220数据”及“发送S220数据”改为“导入数据”及“发送数据”
2、生成报告软件中增加福建报告格式

2011-12-22更新：
1、选择“辽宁规程”时强度推定有问题；

2011-11-09更新：
1、全部应用时，构件信息项可选；

2011-11-09更新：
1、增加全国规程JGJ/T23-2011；

2011-8-16更新：
1、测区数较多时，横向打印，结果表只打印部分测区。

2011-4-12更新：
1、打印设置功能增强；
2、上海规程出现大于70Mpa测区时仍然计算平均值、标准差；

2010-11-10更新：
1、应山东客户要求，利用格式二打印原始记录表时，强度栏改为回弹栏，显示修正后的回弹值；

2010-11-09更新：
1、应山东客户要求，利用格式二打印原始记录表时不打印推定结果；

2010-08-23更新：
1、强度等级增加至C80；
2、打印设置增加“委托信息”选项。

2010-08-17更新：
1、选择北京规程时，修正系数打印不正确；
2、增加汇总表构件栏的宽度。

2010-07-22更新：
导入S220数据时，针对浙江曲线，当碳化为85时表示未测；针对其他曲线，当碳化为65时表示未测。

2010-02-11更新：
发送S220数据到上海协会软件的BUG修改；

2010-01-05更新：
对修约算法进行了修改；

2009-9-25更新：
上海规程：构件中出现大于70MPa测区时，构件推定强度为大于70MPa。

2009-9-21更新：
增加辽宁规程曲线。

2009-9-07，软件版本：V1.59-20090907
1、强度标准差保留两位小数.


2009-7-7，软件版本：V1.55-20090706
由于上海协会软件修改，故对发送S220数据功能进行相应修改

2009-1-4，软件版本：V1.53-20090104
增加发送S220数据功能，用于将220数据发送至上海协会

