烧录方法

　　1、打开的STC-ISP烧录软件操作界面。

　　2、本教程采用的51单片机型号为STC90C516RD+，程序的烧录采用的是串口方式。所以将USB线的一端插入电脑的U口，另一端插入51单片机开发板的串口输入端（不同的硬件电路串口线连接的方式可能不同，依个人情况而定）。

　　3、将51开发板与电脑用USB线连接好之后，打开电脑的设备管理器查看USB转串口所在的COM端口号，本教程为COM3端口。

　　4、回到STC-ISP软件的操作界面。第一步，选择MCU的类型为STC90C516RD+。第二步，选择COM的端口号为COM3。第三步，设置串口的波特率最高为115200最低为2400。第四步，打开事先编译好的程序文件（本教程的程序只是上电点亮了LED灯）。第五步，先点击“Download/下载”按钮，然后再给开发板上电。紧接着你就可以看到程序的烧录过程了。

　　5、程序烧录成功。

　　6、程序烧录成功后重启51开发板，我们可以看到开发板上的LED灯亮了起来。说明我们的程序烧录成功了。

　　注意事项：烧录程序的时候要先点击下载按钮，然后等待大概1~2秒的时间再给51开发板上电。本教程开发板的供电和程序的下载都采用的是同一根USB连接线，USB转串口芯片是集成在开发板上的，这一点希望大家能够明白。